# Запрос ценовой информации

на ремонт мягких кровель.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «23» апреля 2025 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонт мягких кровель, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ в виде сметных расчетов на каждый объект, соответствующих указанным характеристикам согласно дефектным ведомостям объемов работ на каждый объект (Приложение к запросу ценовой информации).

**Объекты выполнения работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| 1 | Здание ЦТП – 9 «к» | г. Тирасполь, ул. Строителей, 74 |
| 2 | Здание ЦТП – 23 «з» | г. Тирасполь, пер. Западный, 21/2 |
| 3 | Здание ЦТП - 1 - ц - 2 | г. Тирасполь, пер. Чкалова, 47/7 |
| 4 | Здание ЦТП – 11 «з» | г. Тирасполь, ул. Крупской, 3 |
| 5 | Здание ЦТП – 1 «к» | г. Тирасполь, ул. Украинская, 24/1 |
| 6 | Здание ЦТП – 7 «к» | г. Тирасполь, ул. Чехова, 2 |
| 7 | Здание ЦТП – 8 «з» | г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, 203 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: ремонт мягких кровель.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

* Сметные расчеты пообъектно (в соответствии с нормативной документации, действующей на территории ПМР);
* Акт на скрытые работы;
* Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2025г., до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 08.05.2025 г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Действующие на весь срок выполнения работ разрешительные документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ (лицензия с обязательными условиями осуществления данного вида деятельности, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
	+ **Сметные расчеты пообъектно, составленные в соответствии с нормативной документации, действующей на территории ПМР;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Гарантийные обязательства (гарантийный срок эксплуатации покрытия не менее 5 лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными представителями обеих Сторон);**
	+ **Срок исполнения.**

За более подробной информацией, а также по вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений, просьба обращаться по телефону: 533 51634.

Приложение к запросу ценовой информации

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 9 "к", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Строителей, 74** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 44,0 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 100,8 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 92,4 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 92,4 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,078 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 128,1 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 92,4 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 27,3 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 6,3 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 6,3 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 23 "з", расположенного по адресу: г. Тирасполь, пер. Западный, 21/2** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 44,8 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 125,9 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 109,0 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 109,0 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,092 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 170,7 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 109,0 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 44,8 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 7,4 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 7,4 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 1 - ц - 2, расположенного по адресу: г. Тирасполь, пер. Чкалова, 47/7** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 48,8 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 140,0 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 126,5 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 126,5 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,107 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 186,6 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 126,5 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 46,6 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 8,6 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 8,6 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 11 "з", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Крупской,3** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 53,7 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 173,5 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 156,9 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 156,9 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,133 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 230,2 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 156,9 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 56,7 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 10,6 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 10,6 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 1 "к", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Украинская, 24/1** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 37,4 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 78,7 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 66,0 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 66,0 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,056 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 102,2 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 66,0 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 23,5 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 4,5 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 4,5 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 7 "к", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Чехова, 2** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 37,8 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 80,0 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 74,9 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 74,9 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,063 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 92,8 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 74,9 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 12,8 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 5,1 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 5,1 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 8 "з", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, 203** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 38,6 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 82,6 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 77,4 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 77,4 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,066 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 95,4 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 77,4 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 12,8 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 5,2 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 5,2 |