|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПМР**  **Министерул**  **дезволтэрий економиче**  **Ынтреприндеря Унитарэ де Стат**  **«УХЕ дин Дубэсарь»** |  | **ПМР Мiнiстерство**  **економiчного розвитку**  **Державне унітарне підприємство**  **«Дубосарська ГЕС»** |
| **ПМР**  **Министерство экономического развития**  **Государственное унитарное предприятие**  **«Дубоссарская ГЭС»** | | | |
| 4500, г. Дубоссары, ул. Набережная 34**,** тел. (0373215) 3-52-27, 2-44-91, 3-33-67  e-mаil: [gupdges@gmail.com](mailto:gupdges@gmail.com) Р/с 2211410000000020, КУБ 41, кор. счет 20210000094, в Дубоссарском филиале № 2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк",  фискальный код 0700041667 | | | |

24.09.2024 г. .№ 12-16/334 .

.

|  |
| --- |
| Потенциальным поставщикам |

на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГУП «Дубоссарская ГЭС» планирует в 1-2 квартале 2026г. проведение закупкиспецодежды.

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» просим предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам и, в случае положительного решения, направить коммерческое предложение на поставку следующей продукции:

1. **Объект закупки: средства индивидуальной защиты -спецодежда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Описание товара** | **Ед.**  **изм.** | **Раз-мер** | **Кол-во,** |
|  | | **Спецодежда** | | |  |
|  | Костюм х/б  (Куртка и брюки) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 27575-87. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк. Наличие светоотражающих вставок. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленными чертежами **(Приложение № 1).** Цвет темно-синий, кокетка светло-синея. На задней части кокетки и левом грудном кармане должны быть нанесены несмываемой краской логотип и название предприятия. Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 40%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1000/650. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 6000. | 57 - комплектов | 46/3  48/2  48/3  48/4  50/2  50/3  50/4  52/2  52/3  52/4  52/5  54/3  54/4  54/5  54/6  56/2  56/3  56/4  56/5  58/5  60/5 | 1  1  1  1  2  5  1  2  7  9  1  3  13  2  1  1  1  2  1  1  1 |
|  | Костюм х/б утепленный (Куртка и полукомбинезон) | Костюм для защиты от пониженных температур. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 29335-92. Выполнен в виде отдельных куртки и полукомбинезона. Наличие светоотражающих вставок. Утепленная подкладка не отстегиваемая. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленным чертежам **(Приложение № 2)**. Наличие утепленного капюшона. Цвет темно-синий, кокетка светло-синяя. На задней части кокетки должны быть нанесены несмываемой краской логотип и название предприятия. Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетикой не более 40%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1300/900. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 5.0. Стойкость к истиранию - не менее 9000. | 33- комплекта | 48/2  48/3  48/4  50/2  50/3  50/4  52/3  52/4  54/3  54/4  54/5  56/2  56/5  60/4 | 1  1  1  1  3  1  7  3  2  8  2  1  1  1 |
|  | Костюм х/б (для ВОХР) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 27575-87. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк. Наличие светоотражающих вставок. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленными чертежами **(Приложение № 3).** Цвет зеленый камуфлированный. На задней части кокетки и левом грудном кармане должны быть нанесены несмываемой краской логотип предприятия и надпись "ВОХР). Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетикой не более 40%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1000/650. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 6000. | 20- комплектов | 48/3  50/3  50/4  52/3  52/4  52/5  52/6  54/3  54/4  58/3  58/5  60/5 | 1  1  1  4  2  1  3  1  3  1  1  1 |
|  | Костюм х/б утепленный (для ВОХР) | Костюм для защиты от пониженных температур. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 29335-92. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк. Наличие светоотражающих вставок. Утепленная подкладка не отстегиваемая. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленным чертежам **(Приложение № 4).** Наличие утепленного капюшона. Цвет зеленый камуфлированный. На задней части кокетки должны быть нанесены несмываемой краской логотип предприятия и надпись "ВОХР" Ткань для изготовления костюма должна советовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 40%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1300/900. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 5.0. Стойкость к истиранию - не менее 9000. | 11- комплекта | 50/3  52/3  52/4  52/5  52/6  54/3  54/4  60/5 | 1  2  2  1  1  1  2  1 |
|  | Футболка "Охрана" | Универсальная модель. Хлопчатобумажная ткань с содержанием хлопка не менее 95 % плотностью не менее 200 г/м². Усадка не более 2 %. **(Приложение № 5)**. Обязательное декларирование на соответствие: ГОСТ 31408. Надпись "Охрана" на задней части футболки. Цвет футболки зеленый камуфлированный. | 52- шт | 48  50  52  54  58  60  64 | 4  4  22  10  4  6  2 |
|  | Кепка летная | Кепка летняя, выполнена из хлопкополиэфирной ткани с содержанием хлопка не менее 60 %, плотность не менее 240 г/м². Ткань должна иметь водоотталкивающую отделку. В надлобной части кепка должна иметь защитный козырек, в затылочной части – регулируемый ремешок. Наличие вентиляционных отверстий обязательно. **(Приложение № 6).** Цвет - зеленый камуфлированный. Общий вид согласно схеме | 18- шт | 56  57  58  60 | 7  2  7  2 |
|  | Костюм сварщика | Костюм для защиты от искр, окалины и брызг расплавленного металла. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.250-2013 Костюм должен быть выполнен из 100 % брезента (полульняной парусины: 54% - лён, 46% - хлопок) плотностью не менее 540 г/м2 с огнестойкой пропиткой, обеспечивающей стойкость к прожиганию не менее 50 секунд. Швы прострочены термостойкой нитью. Комплект состоит из куртки и брюк. Куртка имеет следующие особенности: два накладных боковых кармана по низу внутренней части полочек; супатная (потайная) застежка на петли и пуговицы для защиты от воздействия огня; стандартные усилительные накладки в области локтевых изгибов. Брюки имеет следующие особенности: два накладных боковых кармана с косым входом; бантовая застежка спереди на петли и пуговицы; стандартные усилительные накладки в области коленных изгибов и сидения; предусмотрены бретели (шлевки) под ремень. Общий вид в соответствии со схемой **(Приложение № 7)**. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1200/700. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 4500. | 2- комплекта | 52/2  56/5 | 1  1 |
|  | Костюм непромокаемый | Костюм для защиты от воды. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк. Наличие светоотражающих вставок. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленными чертежами **(Приложение № 8).** Цвет темно-синий, кокетка светло-синея. На задней части кокетки и левом грудном кармане должны быть нанесены несмываемой краской логотип и название предприятия. Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 27643, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 50%. Защитные свойства по EN 343 [24]: Водоупорность – 1300 мм вод. ст., класс 3. Ткань - 100 % полиэфирная ткань с ПУ покрытием или хлопкополиэфирная ткань с содержанием хлопка не менее 35 % с ПУ покрытием Поверхностная плотность ткани не менее 150 г/м² для тканей из 100 % ПЭ 245 г/м² для хлопкополиэфирных тканей. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1000/650. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 6000. | 2- комплекта | 56/4 | 2 |
|  | Фартук | Фартук предназначен для защиты работника от опасных факторов производства. Изготовление фартуков должно соответствовать ГОСТ 12.4.029. **(Приложение № 9)**. Ткань для изготовления фартука должна обладать следующими свойствами в зависимости от выполняемой работником работы: сохранять воздухопроницаемость; иметь МВО пропитку; низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротивления; иметь огнезащитную пропитку. | 1- шт |  | 1 |
|  | Фартук прорезиненный | Фартук прорезиненный предназначен для выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия брызг и капель кислот и щелочей концентрацией от 50 % до 80 %. Изготовление фартуков должно соответствовать ГОСТ 12.4.029. (Приложение № 10). Фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усилены. Длина фартука от 120 см, ширина от 90 см. Защита от кислот и щелочей от 50 % до 80 %. Основа: неопрен или 100 % поливинилхлорид (ПВХ) толщиной от 0,5 мм. | 2- шт |  | 2 |
|  | Колпак косынка | Ткань хлопчатобумажная **(Приложение№ 11)** | 1- шт |  | 1 |
|  | Халат х/б (белый) | Халат из смесовой ткани. Требования к материалам для изготовления халатов должны отвечать требованиям ГОСТ 27575. Маркировка по ГОСТ 12.4.115. Ткань для изготовления халата должна советовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетикой не более 40%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Халат прямого силуэта, с центральной или смещенной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, внешними накладными карманами: двумя боковыми и одним верхним на левой полочке, втачными рукавами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Спинки со швом посередине, регулирующим хлястиком по линии талии. Цвет халата -белый. Общий вид в соответствии со схемой **(Приложение № 12).** Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -900/700. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 2500. | 1- шт | 46/3 | 1 |
|  | Плащ непромокаемый | Плащ непромокаемый. Плащ должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.41.134-83. **(Приложение № 13).** Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на кнопках. Полочки с боковыми накладными карманами с клапанами. В верхней части полочек под проймой - вентиляционные отверстия. Спинка с отлетной кокеткой, под кокеткой - отверстия для лучшего воздухообмена. Рукава реглан. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром. Все швы проклеены. Состав текстильной основы 100% полиэфир с антистатичной нитью на хлопчатобумажной основе. Покрытие 100% полиуретан или поливинилхлорид Минимальная плотность ткани 170 г/м² | 5- шт |  | 5 |

2. Основные условия исполнения контракта:

2.1. Предмет контракта: поставка вышеуказанной продукции

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.2.1. Срок поставки в течении 60 календарных дней с момента вступления контракта в силу.

2.3. Условие о порядке и сроках оплаты товара: в течение 5 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемо-сдаточных документов

2.4. Условие о порядке приемки заказчиком товара – приемка товара осуществляется на складе Заказчика, путем подписания приемо-сдаточных документов.

2.5. Условия поставки товара: осуществляется по адресу г. Дубоссары ул. Набережная д. № 34.

2.6. Качество товара должно соответствовать стандартам страны-производителя, а при номенклатуре Товара в перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР и стандартам ПМР, должно подтверждаться соответствующими сертификатами.

2.7. Каждый комплект одежды, должен быть упакован отдельно в полиэтиленовый пакет и нанесен размер.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Покупателю для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Покупателю месте с товаром следующие документы на поставляемый товар:

* Товарно-транспортная накладная;
* Сертификат соответствия.

4. Права и обязанности Поставщика, включающие:

**4.1. Представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. Указанная в части первой настоящего пункта информация представляется Покупателю Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.**

4.2. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

4.3. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Покупателем;

4.4. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

4.5. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

5. Срок действия контракта – до 31.12.2026г.

6. Сроки предоставления ценовой информации: **до 17-00 часов 03.10.2025 года** на электронный адрес: [**omtsdges**](mailto:omtsdges)**@gmail.com.**

7. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и исх. №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общая сумма контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
* **Срок действия цены;**
* **Срок поставки (в случае альтернативного предложения по срокам поставки).**

Контактный телефон: +373(778) 84 207.

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Начальник ОМТС и ХО

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение № 1** | **Приложение № 2**  Изображение |
| **Приложение № 3**  Изображение | **Приложение № 4**  Изображение |
| **Приложение № 5**  Изображение | **Приложение № 6**  Изображение |
| **Приложение № 7**  Изображение | **Приложение № 8** |
| **Приложение № 9**  Изображение | **Приложение № 10**  Picture background |
| **Приложение № 11** | **Приложение № 12** |
| **Приложение № 13**  Picture background |  |